**紫外线强度指示卡技术参数**

1、用途：用于检测紫外线灯日常监测，检测紫外线灯辐射照度。

2、检测辐射照度要求：可测定90μw/cm 2 和70μw/cm 2，提供第三方检测报告。

3、测试原理：化学物质显色法

4、规格：试纸，≤100片/盒

5、开启后使用时间：避光干燥状态有效期内可使用。

6、显色时间：1min

7、储存：保证兰州有2个月的库存。